Conmutación y Enrutamiento

Ing. En Sistemas Computacionales – 7mo Semestre agosto – diciembre 2023

JOSE ARTURO BUSTAMANTE LAZCANO

Contenido

[Semana 1 – Unidad 1 - Direccionamiento IP y Enrutamiento. 2](#_Toc148529885)

[Semana 2 – Unidad 1 - Enrutamiento estático y dinámico. 12](#_Toc148529886)

[Semana 3 – Unidad 1 – Router RIP. 17](#_Toc148529887)

[Semana 4 – Unidad 1 – Clasificación de Señales. 19](#_Toc148529888)

[Semana 5 – Unidad 2 – Segmentación de dominio de colisión y broadcast 22](#_Toc148529889)

[Segmentación de dominio de colisión y broadcast 22](#_Toc148529890)

[¿Qué es el switch Capa 2? 23](#_Toc148529891)

[¿Cuál es el Switch Capa 3? 24](#_Toc148529892)

[La diferencia entre un switch capa 2 vs capa 3 25](#_Toc148529893)

[¿ Cómo elegir entre un switch Capa 2 y un switch Capa 3? 27](#_Toc148529894)

[Consideraciones de uso inicial 27](#_Toc148529895)

[Requerimientos de enrutamiento Inter-VLAN 27](#_Toc148529896)

[Comparación con routers 27](#_Toc148529897)

[Uso de switch capa 3 27](#_Toc148529898)

[Uso de router capa 3 28](#_Toc148529899)

[¿ Cómo comprar switches Capa 2 y switches Capa 3? 28](#_Toc148529900)

[Velocidad de Reenvío (Throughput) 28](#_Toc148529901)

[Ancho de Banda del Backplane (Switch Fabric) 28](#_Toc148529902)

[Otros Parámetros Clave 29](#_Toc148529903)

[Resumen 29](#_Toc148529904)

[Semana 6 – Unidad 2 - Vlans 30](#_Toc148529905)

[Semana 7 – Unidad 2 – Vlans - Practica 32](#_Toc148529906)

[Semana 8 – Unidad 2 – Vlans - Practica 41](#_Toc148529907)

[Semana 9 – Unidad 2 – Segmentación de dominio de colisión y broadcast. 43](#_Toc148529908)

# Semana 1 – Unidad 1 - Direccionamiento IP y Enrutamiento.

21, 23 y 24 de agosto.

El direccionamiento IP es el sistema de direcciones que identifica de forma única cada dispositivo conectado a una red de computadoras que utiliza el protocolo de Internet (IP). Una dirección IP es un número de 32 bits que se asigna a cada dispositivo en una red de computadoras.

Existen dos tipos de direcciones IP: públicas y privadas. Las direcciones IP públicas son únicas en todo el mundo y se utilizan para identificar dispositivos en Internet. Las direcciones IP privadas no son únicas en todo el mundo y se utilizan para identificar dispositivos en redes privadas.

Las direcciones IP se suelen escribir en notación decimal punteada, con cuatro números separados por puntos. Por ejemplo, la dirección IP 192.168.1.1 se compone de los cuatro números 192, 168, 1 y 1.

Las direcciones IP se utilizan para enviar y recibir datos entre dispositivos en una red de computadoras. Cuando un dispositivo desea enviar datos a otro dispositivo, utiliza la dirección IP del dispositivo de destino para encontrar el dispositivo en la red.

El direccionamiento IP es una parte esencial de Internet. Sin direcciones IP, no sería posible enviar ni recibir datos entre dispositivos en Internet.

Ejemplo y Práctica

Escenario Sistema de comunicación entre 2 máquinas que usan el protocolo ip en una dirección privada

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ejercicio 2 Red Publica Sistema con Router

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1.1.1 Direccionamiento con clase (VLSM).

El direccionamiento con clase (VLSM) es una técnica de direccionamiento IP que permite a los administradores de redes asignar subredes de tamaño variable a diferentes segmentos de red. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia del direccionamiento y reducir el desperdicio de direcciones IP.

El direccionamiento con clase tradicional asigna direcciones IP en función de tres clases: A, B y C. Las direcciones de clase A se asignan a grandes redes, las direcciones de clase B se asignan a redes de tamaño mediano y las direcciones de clase C se asignan a redes pequeñas. Esto puede ser ineficiente para redes que no se ajustan a estas clases estándar.

El VLSM permite a los administradores de redes asignar subredes de tamaño variable a diferentes segmentos de red. Esto se puede hacer utilizando máscaras de subred de longitud variable (VLSM). Las máscaras de subred VLSM permiten a los administradores de redes especificar el número de bits que se utilizan para identificar la red y el número de bits que se utilizan para identificar los hosts de la red.

Por ejemplo, una máscara de subred de 24 bits identifica una red con 256 hosts. Una máscara de subred de 25 bits identifica una red con 64 hosts. Una máscara de subred de 26 bits identifica una red con 16 hosts.

El VLSM puede ayudar a mejorar la eficiencia del direccionamiento de varias maneras. En primer lugar, puede ayudar a reducir el desperdicio de direcciones IP. En segundo lugar, puede ayudar a mejorar el rendimiento de la red al reducir el tamaño de los dominios de difusión. En tercer lugar, puede ayudar a mejorar la seguridad de la red al aislar los segmentos de red.


El VLSM es una técnica compleja que requiere una planificación cuidadosa. Sin embargo, puede ser una herramienta valiosa para los administradores de redes que desean mejorar la eficiencia y el rendimiento de sus redes.


Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el VLSM:

Una empresa puede utilizar el VLSM para asignar subredes de tamaño variable a sus diferentes oficinas. Esto puede ayudar a garantizar que cada oficina tenga la cantidad adecuada de direcciones IP y que los hosts en cada oficina puedan comunicarse entre sí de manera eficiente.

Un proveedor de servicios de Internet (ISP) puede utilizar el VLSM para asignar subredes de tamaño variable a sus clientes. Esto puede ayudar a garantizar que cada cliente tenga la cantidad adecuada de direcciones IP y que sus hosts puedan comunicarse con otros clientes de manera eficiente.

Una organización gubernamental puede utilizar el VLSM para asignar subredes de tamaño variable a sus diferentes departamentos. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad y el control de acceso a los datos.





1.1.2. Direccionamiento sin clase (CIDR).

El direccionamiento sin clase (CIDR) es un método para asignar direcciones IP que mejora la eficiencia del enrutamiento de datos en Internet. En el direccionamiento sin clase, las direcciones IP se dividen en redes y subredes. Las redes son grupos de dispositivos que se pueden alcanzar entre sí directamente, mientras que las subredes son subdivisiones de una red que se pueden utilizar para mejorar la seguridad y el rendimiento.

El direccionamiento sin clase se introdujo en 1993 para resolver los problemas de agotamiento de direcciones IP que estaban ocurriendo en ese momento. El sistema de direccionamiento anterior, conocido como direccionamiento con clase, asignaba direcciones IP en función de tres clases: A, B y C. Las direcciones de clase A se asignaban a grandes redes, las direcciones de clase B se asignaban a redes de tamaño mediano y las direcciones de clase C se asignaban a redes pequeñas.

El direccionamiento sin clase elimina el concepto de clases de direcciones y permite que las direcciones IP se asignen de forma más flexible. Esto ayuda a evitar el agotamiento de direcciones IP y permite que más dispositivos se conecten a Internet.

Las direcciones CIDR se expresan en forma de notación CIDR, que es una combinación de la dirección IP y la máscara de subred. La máscara de subred indica cuántos bits de la dirección IP se utilizan para identificar la red y cuántos se utilizan para identificar los hosts de la red.

Por ejemplo, la dirección CIDR 192.168.1.0/24 indica que la dirección IP es 192.168.1.0 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Esto significa que los primeros 24 bits de la dirección IP identifican la red y los últimos 8 bits identifican los hosts de la red.

El direccionamiento sin clase ofrece una serie de ventajas sobre el direccionamiento con clase, incluidas:

Mayor eficiencia del enrutamiento

Menor probabilidad de agotamiento de direcciones IP

Mayor flexibilidad en la asignación de direcciones IP


El direccionamiento sin clase es el método de direccionamiento IP estándar en la actualidad y se utiliza en todas las redes de Internet.

# Semana 2 – Unidad 1 - Enrutamiento estático y dinámico.


28, 30 y 31 de agosto.

Enrutamiento estático y dinámico (vector-distancia, de enlace).

El enrutamiento es el proceso de determinar la mejor ruta para enviar paquetes de datos a través de una red. Los routers son dispositivos de red que se utilizan para enrutar paquetes de datos. Los routers utilizan tablas de enrutamiento para almacenar información sobre las redes a las que están conectados. Cuando un router recibe un paquete de datos, consulta su tabla de enrutamiento para encontrar la mejor ruta para enviar el paquete al destino.



El enrutamiento es un proceso importante para garantizar que los paquetes de datos se entreguen correctamente a su destino. Sin enrutamiento, los paquetes de datos se perderían o se entregarían a la ruta incorrecta.




Hay dos tipos principales de enrutamiento: estático y dinámico.

Enrutamiento estático: El enrutamiento estático es un método simple y eficiente para el enrutamiento de paquetes de datos. En el enrutamiento estático, el administrador de la red configura manualmente las rutas en los routers. Esto significa que el router conoce la ruta óptima para enviar paquetes a cualquier red de destino.

Enrutamiento dinámico: El enrutamiento dinámico es un método más complejo y eficiente para el enrutamiento de paquetes de datos. En el enrutamiento dinámico, los routers intercambian información de enrutamiento entre sí. Esto permite a los routers aprender la topología de la red y determinar la mejor ruta para enviar paquetes a cualquier red de destino.

Los protocolos de enrutamiento son conjuntos de reglas que especifican cómo los routers intercambian información de enrutamiento. Hay muchos protocolos de enrutamiento diferentes disponibles, cada uno con sus propias ventajas y desventajas.



Algunos de los protocolos de enrutamiento más comunes incluyen:

RIP (Routing Information Protocol): RIP es un protocolo de enrutamiento vector distancia simple. RIP utiliza un algoritmo de Bellman-Ford para determinar la mejor ruta para enviar paquetes a cualquier red de destino.

OSPF (Open Shortest Path First): OSPF es un protocolo de enrutamiento vector distancia. OSPF utiliza un algoritmo de Dijkstra para determinar la mejor ruta para enviar paquetes a cualquier red de destino.

BGP (Border Gateway Protocol): BGP es un protocolo de enrutamiento exterior. BGP se utiliza para intercambiar información de enrutamiento entre redes que no están directamente conectadas.

El enrutamiento es un proceso fundamental para el funcionamiento de Internet. Sin enrutamiento, no sería posible enviar paquetes de datos de un dispositivo a otro en Internet.

El enrutamiento estático y el dinámico son dos métodos diferentes para determinar la mejor ruta para enviar paquetes de datos a través de una red.

Enrutamiento estático

El enrutamiento estático es un método simple y eficiente para el enrutamiento de paquetes de datos. En el enrutamiento estático, el administrador de la red configura manualmente las rutas en los routers. Esto significa que el router conoce la ruta óptima para enviar paquetes a cualquier red de destino.

El enrutamiento estático tiene una serie de ventajas, incluidas:

Es simple y fácil de configurar.

Es eficiente, ya que no requiere que los routers intercambien información de enrutamiento.

Es seguro, ya que las rutas no cambian a menos que el administrador de la red las actualice manualmente.

Sin embargo, el enrutamiento estático también tiene algunas desventajas, incluidas:

No se ajusta a los cambios en la topología de la red.

No puede utilizar los mejores caminos disponibles.

Enrutamiento dinámico

El enrutamiento dinámico es un método más complejo y eficiente para el enrutamiento de paquetes de datos. En el enrutamiento dinámico, los routers intercambian información de enrutamiento entre sí. Esto permite a los routers aprender la topología de la red y determinar la mejor ruta para enviar paquetes a cualquier red de destino.

El enrutamiento dinámico tiene una serie de ventajas, incluidas:

Se ajusta a los cambios en la topología de la red.

Puede utilizar los mejores caminos disponibles.

Es escalable, ya que puede soportar redes grandes y complejas.

Sin embargo, el enrutamiento dinámico también tiene algunas desventajas, incluidas:

Es más complejo que el enrutamiento estático.

Requiere más recursos de los routers.

Puede ser menos seguro que el enrutamiento estático.

Protocolos de enrutamiento dinámico

Hay muchos protocolos de enrutamiento dinámico diferentes disponibles. Algunos de los protocolos de enrutamiento dinámico más comunes incluyen:

OSPF (Open Shortest Path First): OSPF es un protocolo de enrutamiento vector distancia. OSPF utiliza un algoritmo de Dijkstra para determinar la mejor ruta para enviar paquetes a cualquier red de destino.

BGP (Border Gateway Protocol): BGP es un protocolo de enrutamiento exterior. BGP se utiliza para intercambiar información de enrutamiento entre redes que no están directamente conectadas.

RIP (Routing Information Protocol): RIP es un protocolo de enrutamiento vector distancia simple. RIP utiliza un algoritmo de Bellman-Ford para determinar la mejor ruta para enviar paquetes a cualquier red de destino.

Enrutamiento de vector distancia

Los protocolos de enrutamiento vector distancia son un tipo de protocolo de enrutamiento dinámico que utiliza una tabla de enrutamiento para almacenar la información de enrutamiento. La tabla de enrutamiento contiene una lista de redes de destino, la distancia a cada red y el siguiente salto para llegar a cada red.

Los protocolos de enrutamiento vector distancia actualizan sus tablas de enrutamiento de forma periódica. Cuando un router recibe una actualización de enrutamiento, actualiza su tabla de enrutamiento con la información de enrutamiento nueva o actualizada.




Enrutamiento de estado de enlace

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace son un tipo de protocolo de enrutamiento dinámico que utiliza una base de datos de estado de enlace para almacenar la información de enrutamiento. La base de datos de estado de enlace contiene una lista de enlaces entre routers, la capacidad de cada enlace y el estado de cada enlace.

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace actualizan sus bases de datos de estado de enlace de forma periódica. Cuando un router recibe una actualización de estado de enlace, actualiza su base de datos de estado de enlace con la información de estado de enlace nueva o actualizada.

Enrutamiento estático vs. dinámico

El enrutamiento estático y el dinámico son dos métodos diferentes para determinar la mejor ruta para enviar paquetes de datos a través de una red. El enrutamiento estático es simple y eficiente, pero no se ajusta a los cambios en la topología de la red. El enrutamiento dinámico es más complejo y eficiente, pero requiere más recursos de los routers.



# Semana 3 – Unidad 1 – Router RIP.

04, 06 y 07 de septiembre.

Router RIP

El Router RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico que utiliza el conteo de saltos como su métrica principal. RIP se utiliza para compartir información de enrutamiento entre routers en una red IP.

RIP es un protocolo de vector distancia, lo que significa que cada router mantiene una tabla de enrutamiento que enumera las rutas a redes remotas. La tabla de enrutamiento se actualiza periódicamente a medida que los routers intercambian información entre sí.


El conteo de saltos es la métrica utilizada por RIP para determinar la mejor ruta a una red remota. El router con el menor número de saltos al destino se considera la mejor ruta.


RIP tiene un límite de 15 saltos. Esto significa que un paquete IP no puede viajar más de 15 routers para llegar a su destino. Si un paquete debe viajar más de 15 routers, se considera inalcanzable.

RIP se utiliza a menudo en redes pequeñas y medianas. No es adecuado para redes grandes o complejas, ya que no puede manejar grandes cantidades de tráfico o cambios frecuentes en la topología de la red.

En la actualidad, RIP está siendo reemplazado por protocolos de enrutamiento más eficientes, como OSPF o EIGRP. Sin embargo, RIP todavía se utiliza en algunas redes pequeñas y medianas, donde la simplicidad y facilidad de configuración son más importantes que el rendimiento.

En resumen, el Router RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico que utiliza el conteo de saltos como su métrica principal. RIP es adecuado para redes pequeñas y medianas, pero no para redes grandes o complejas.





# Semana 4 – Unidad 1 – Clasificación de Señales.

11, 13, 14 de septiembre

Las señales se pueden clasificar de diversas maneras según sus propiedades y características. Aquí te presento una clasificación básica de señales:

Por su naturaleza:

Señales analógicas: Representan información de manera continua en el tiempo y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Ejemplos incluyen señales de audio y voltajes eléctricos en circuitos analógicos.

Señales digitales: Representan información en forma discreta, generalmente en forma de 0 y 1 (bits). Ejemplos incluyen señales binarias en sistemas digitales y datos almacenados en computadoras.

Por su dominio:

Señales en el dominio del tiempo: La información se representa en función del tiempo. Esto es común en señales analógicas como las señales de audio.

Señales en el dominio de la frecuencia: La información se representa en función de la frecuencia. Esto implica transformar una señal en el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia mediante transformadas como la Transformada de Fourier. Esto se utiliza en análisis de espectro de señales.

Por su periodicidad:

Señales periódicas: Se repiten a intervalos regulares de tiempo. Ejemplos incluyen señales sinusoidales y muchas señales de naturaleza cíclica.

Señales aperiódicas (no periódicas): No tienen un patrón regular de repetición. Ejemplos incluyen ruido aleatorio y señales transitorias.

Por su simetría:

Señales simétricas: Tienen simetría en relación con un punto o un eje. Por ejemplo, una señal coseno es simétrica respecto a su punto medio.

Señales asimétricas (antisimétricas): No tienen simetría en relación con un punto o un eje. Por ejemplo, una señal diente de sierra es asimétrica.

Por su amplitud:

Señales de banda base: Tienen amplitudes que varían continuamente dentro de un rango específico. Ejemplos incluyen señales de audio.

Señales moduladas: Tienen una portadora que se modula en amplitud, frecuencia o fase para transportar información. Ejemplos incluyen señales de radio FM y AM.

Por su energía o potencia:

Señales de energía finita: Tienen una energía total finita y suelen ser señales de duración limitada en el tiempo.

Señales de potencia finita: Tienen una potencia promedio finita y pueden ser señales que se extienden infinitamente en el tiempo.

Por su dirección:

Señales unidireccionales: Se propagan en una sola dirección. Ejemplos incluyen señales de radio o TV que se transmiten desde una estación emisora hacia receptores.

Señales bidireccionales: Se propagan en ambas direcciones. Ejemplos incluyen comunicaciones bidireccionales como llamadas telefónicas.

Estas son algunas de las formas en que las señales se pueden clasificar. La elección de la clasificación depende de la aplicación específica y las propiedades que se deseen analizar o utilizar en un sistema particular.

Señales Analógicas, digitales, eléctricas y ópticas.

Las señales pueden clasificarse en función de su naturaleza (analógicas o digitales) y su medio de transmisión (eléctricas u ópticas). Aquí tienes una descripción de estas cuatro categorías:

Señales Analógicas Eléctricas:

Naturaleza Analógica: Las señales analógicas son continuas en el tiempo y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico. Esto significa que pueden variar su amplitud de manera suave y continua.

Medio Eléctrico: Estas señales se transmiten a través de corrientes eléctricas o voltajes en circuitos eléctricos. Ejemplos comunes incluyen señales de audio en un cable de audio analógico o señales eléctricas en un sensor de temperatura analógico.

Señales Digitales Eléctricas:

Naturaleza Digital: Las señales digitales son discretas en el tiempo y se representan mediante valores discretos, generalmente 0 y 1 (bits). No tienen variaciones suaves y continuas.

Medio Eléctrico: Estas señales se transmiten a través de cambios en voltajes o corrientes eléctricas que representan los valores binarios. Ejemplos incluyen señales digitales en circuitos integrados, redes de computadoras y sistemas de comunicación digital.

Señales Analógicas Ópticas:

Naturaleza Analógica: Al igual que las señales analógicas eléctricas, las señales analógicas ópticas son continuas en el tiempo y pueden variar su intensidad de manera continua.

Medio Óptico: Estas señales se transmiten a través de pulsos de luz en medios ópticos, como fibras ópticas. Ejemplos incluyen señales de audio transmitidas como señales de luz a través de fibras ópticas.

Señales Digitales Ópticas:

Naturaleza Digital: Las señales digitales ópticas son discretas en el tiempo y se representan mediante pulsos de luz que pueden ser interpretados como 0 o 1 (bits).

Medio Óptico: Estas señales se transmiten utilizando pulsos de luz que representan datos binarios. Son comunes en sistemas de comunicación de alta velocidad, como redes de fibra óptica y en la transmisión de datos a largas distancias.

En resumen, las señales analógicas tienen una naturaleza continua y pueden tomar cualquier valor en un rango dado, mientras que las señales digitales son discretas y representan información en forma de bits. Además, estas señales pueden ser transmitidas a través de medios eléctricos (como cables o circuitos) o medios ópticos (como fibras ópticas o señales de luz). La elección entre señales analógicas y digitales y entre medios eléctricos u ópticos depende de la aplicación y las necesidades específicas de transmisión y procesamiento de datos.

# Semana 5 – Unidad 2 – Segmentación de dominio de colisión y broadcast

18, 20, 21 Septiembre

# Segmentación de dominio de colisión y broadcast

La segmentación de dominio de colisión y la difusión (broadcast) son dos conceptos relacionados con las redes de computadoras y la forma en que los dispositivos de red se comunican entre sí. Estos conceptos se originan en las redes Ethernet, que han sido ampliamente utilizadas en entornos de redes locales (LAN) y se basan en el protocolo de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD).

Segmentación de dominio de colisión (Collision Domain): Un dominio de colisión es un segmento o parte de una red en la que varios dispositivos compiten por el acceso al medio de transmisión compartido. En una red Ethernet tradicional, todos los dispositivos conectados a un segmento (por ejemplo, un cable compartido o un concentrador) están en el mismo dominio de colisión. Esto significa que si dos dispositivos transmiten datos al mismo tiempo en ese segmento, se produce una colisión y ambos deben volver a intentar la transmisión después de un período de espera aleatorio. La segmentación de dominio de colisión implica dividir la red en segmentos más pequeños o utilizar conmutadores (switches) en lugar de concentradores (hubs) para reducir la cantidad de dispositivos en un dominio de colisión. Esto mejora la eficiencia y el rendimiento de la red al reducir la probabilidad de colisiones.

Difusión (Broadcast): La difusión es un método de comunicación en una red en el que un dispositivo envía un paquete de datos a todos los dispositivos en la red, sin importar su dirección MAC (dirección de control de acceso al medio). En Ethernet, la difusión se realiza utilizando la dirección MAC especial llamada "dirección de difusión" (broadcast address), que es una dirección en la que todos los bits son 1. Cuando un dispositivo envía un paquete a la dirección de difusión, todos los dispositivos en la misma red lo recibirán y procesarán. Esto se utiliza para fines como la resolución de direcciones IP en una red local (ARP, Address Resolution Protocol), donde un dispositivo necesita conocer la dirección MAC de otro dispositivo para comunicarse con él.

En resumen, la segmentación de dominio de colisión se refiere a la división de una red en segmentos más pequeños para reducir la probabilidad de colisiones, mientras que la difusión implica enviar datos a todos los dispositivos en una red. Ambos conceptos son importantes para comprender cómo funcionan las redes Ethernet y cómo se gestionan las comunicaciones en entornos compartidos.

Para conectar todos los dispositivos de red y clientes en una red, necesitas un switch capa 2. Este switch es esencial para la conexión de dispositivos. A medida que la diversidad de aplicaciones de red aumenta y se implementan redes convergentes, se vuelven necesarios switches más avanzados. Pongamos por ejemplo el switch capa 3:


Este switch es cada vez más relevante en centros de procesamiento de datos, redes corporativas complejas, aplicaciones de negocios y proyectos sofisticados para clientes.

[](https://www.fs.com/es/products/108710.html?c_site=community_es&c_ctype=knowledge&c_from=picturelink&c_cat=BMCS230002-Enterprise_Switches-Wiki-ES&c_rel=21408)

## ¿Qué es el switch Capa 2?

El modelo OSI es un modelo de referencia para describir las comunicaciones de red. Para comprender el origen de los términos "Capa 2" o "Capa 3", es necesario revisar las especificaciones del modelo OSI (Open System Interconnection).

Las especificaciones están compuestas por siete capas: Capa física, Capa de enlace de datos, Capa de red, Capa de transporte, Capa de sesión, Capa de presentación y Capa de aplicación. Cuando digamos "Capa 2", nos referimos a la Capa de enlace de datos. Y cuando digamos "Capa 3", hablamos de la Capa de red.



La Capa 2 permite que los dispositivos en una red local (LAN) se comuniquen directamente entre sí. Un switch capa 2 facilita esta comunicación al utilizar una tabla de direcciones MAC. En esta tabla, el switch guarda las direcciones MAC de los dispositivos que ha identificado, junto con el puerto físico donde los vio por última vez.

Los paquetes de información se envían y reciben usando direcciones MAC solo dentro de la red LAN. Fuera de la LAN, estas direcciones no son reconocidas.

Además, un switch capa 2 tiene la capacidad de asignar VLANs (redes virtuales) a puertos específicos del switch. Esto permite que dispositivos en diferentes VLANs se comuniquen entre sí, incluso si están en subredes distintas en la Capa 3.

## ¿Cuál es el Switch Capa 3?

La Capa 3 se ocupa del enrutamiento de paquetes a través de direcciones lógicas y el control de subredes. Uno de los dispositivos más comunes en la Capa 3 es el router (también conocido como router). Este se encarga de dirigir los paquetes hacia sus respectivas direcciones IP (Protocolo de Internet).

En la Capa 3, se verifica la dirección IP de origen y destino de cada paquete. Esto se hace en la tabla de enrutamiento IP. Luego, se decide el siguiente paso en la ruta del paquete. Este puede ser hacia otro router o hacia un switch.

Si la dirección IP de destino no se encuentra en la tabla, el paquete se descarta a menos que haya una dirección IP predeterminada configurada. Por esta razón, el proceso de enrutamiento a menudo es sensible a la latencia.

Si quiere saber más, puede leer este artículo: [Switch capa 3 vs el router](https://community.fs.com/es/blog/layer-3-switch-vs-router-what-is-your-best-bet.html)

[](https://www.fs.com/es/products/69404.html?c_site=community_es&c_ctype=knowledge&c_from=picturelink&c_cat=BMCS230002-Enterprise_Switches-Wiki-ES&c_rel=21408)

Un switch capa 3, como se muestra en la imagen, también conocido como switch multicapa, combina algunas de las funciones de un switch capa 2 y las de un router. Estos tres dispositivos diferentes están diseñados para diversas aplicaciones y dependen en gran medida de las funciones que pueden ofrecer. A pesar de sus diferencias, comparten algunas similitudes en sus funciones.


## La diferencia entre un switch capa 2 vs capa 3

La principal diferencia entre la Capa 2 y la Capa 3 se encuentra en su función de enrutamiento. Un switch de Capa 2 trabaja exclusivamente con direcciones MAC y no se preocupa por las [direcciones IP](https://community.fs.com/es/blog/know-ip-address-and-subnet-mask.html) ni otros elementos de niveles superiores.

Por otro lado, un switch capa 3 realiza todas las tareas de un switch capa 2, pero también puede llevar a cabo enrutamiento estático y dinámico.

En términos sencillos, un switch de capa 3 posee tanto una tabla de direcciones MAC como una tabla de rutas IP. Además de esto, controla la comunicación dentro de las VLAN y el enrutamiento de paquetes entre VLANs diferentes.

Un switch que solo agrega enrutamiento estático se conoce como "Layer 2+" o "Layer 3 Lite". Los switches capa 3 hacen más cosas y pueden entender la información de la dirección IP en los datos que pasan por el switch. Por ejemplo, pueden identificar el tráfico de VLAN utilizando la dirección IP en lugar de requerir configuraciones manuales en los puertos. En resumen, los switches capa 3 ofrecen mayor potencia y seguridad según sea necesario.



| **Modelo** | **Switch capa 2** | **Switch capa 3** |
| --- | --- | --- |
| Función de enrutamiento | Sólo Dirección Mac | Admite varios tipos de enrutamiento, como enrutamiento estático y enrutamiento dinámico |
| Etiquetado de VLAN basado en la dirección IP | No | Sí |
| Inter-VLAN | No | Sí |
| Escenas utilizanas | Capa 2 | Agregar switches de acceso múltiples |

## ¿ Cómo elegir entre un switch Capa 2 y un switch Capa 3?

### Consideraciones de uso inicial

Al momento de elegir entre un switch de Capa 2 y un switch capa 3, es importante pensar en el contexto del uso. Si tu red se basa principalmente en operaciones de Capa 2, como la conexión de servidores, un switch capa 2 es suficiente. Esto se conoce como la capa de acceso en la topología de red.

### Requerimientos de enrutamiento Inter-VLAN

Si necesitas que los dispositivos de diferentes grupos se comuniquen entre sí a través de diferentes VLANs, necesitará un switch capa 3. Esta función se encuentra en la capa de distribución en la topología de red.

### Comparación con routers


Si bien tanto los switches capa 3 como los routers pueden realizar enrutamiento, la elección entre ellos depende de tus necesidades específicas. No es tanto cuál es la mejor opción de enrutamiento en general, sino cuál es la más adecuada para la aplicación.

### Uso de switch capa 3

Si quieres conectar varias redes y permitir el enrutamiento entre ellas sin necesidad de rutas externas, el switch capa 3 es la mejor opción.

### Uso de router capa 3

Si necesitas enrutamiento hacia ISP o en entornos con funciones avanzadas de Capa 3, elige un router con más capacidad y funcionalidades de capa 3.



## ¿ Cómo comprar switches Capa 2 y switches Capa 3?

Si estás considerando la compra de un switch capa 2 vs capa 3, es importante tener en cuenta varios parámetros clave, como la velocidad de reenvío, el ancho de banda del backplane, el número de VLANs, la memoria de la dirección MAC y la latencia.

### Velocidad de Reenvío (Throughput)

La velocidad de reenvío, también conocida como tasa de rendimiento, se refiere a la capacidad de reenvío de un backplane o tejido de conmutación. Cuando esta capacidad de reenvío es mayor que la suma de las velocidades de todos los puertos, se considera un backplane no bloqueante. La velocidad de reenvío se mide en paquetes por segundo (pps). Puede calcularse utilizando la siguiente fórmula:

Velocidad de Reenvío (pps) = Número de Puertos de 10 Gbit/s \* 14.880.950 pps + Número de Puertos de 1 Gbit/s \* 1.488.095 pps + Número de Puertos de 100Mbit/s \* 148.809 pps.

### Ancho de Banda del Backplane (Switch Fabric)

El ancho de banda del backplane o la capacidad del tejido de conmutación es la suma de las velocidades de todos los puertos. Esta suma se cuenta dos veces, una para la dirección de transmisión (Tx) y otra para la dirección de recepción (Rx). El ancho de banda del backplane se mide en bits por segundo (bps o bit/s) y se calcula de la siguiente manera:

Ancho de Banda del Backplane (bps) = Número de Puertos \* Velocidad de Datos del Puerto \* 2.

### Otros Parámetros Clave

* Número de VLANs: Este parámetro se refiere a la cantidad de VLANs que pueden configurarse. Normalmente, 1K (equivalente a 1024 VLANs) es suficiente para un switch de Capa 2, mientras que un switch de Capa 3 suele admitir alrededor de 4k (4096) VLANs.
* Memoria de la Tabla de Direcciones MAC: Indica la cantidad de direcciones MAC que un switch puede almacenar. Por lo general, se expresa en capacidades como 8k o 128k.
* Latencia: La latencia se refiere al tiempo de retraso que experimenta una transferencia de datos. En general, se busca que la latencia sea lo más baja posible y se mide en nanosegundos (ns).

Es importante considerar estos parámetros al elegir un switch capa 2 o capa 3 para asegurarte de que se ajuste a tus necesidades de red.

## Resumen

En este artículo, hemos explicado las características de los diagramas de las capas 2 y 3 y los dispositivos comunes utilizados en estas capas. Esto incluye el switch capa 2, el switch capa 3 y el router. Es importante destacar que no siempre el dispositivo más avanzado es la mejor opción. En su lugar, es esencial seleccionar el dispositivo más adecuado para tu aplicación específica.

# Semana 6 – Unidad 2 - Vlans

25, 27, 28 Septiembre

Las VLAN (Virtual LAN) son una tecnología de redes que permite segmentar una red física en múltiples redes lógicas separadas. Estas redes lógicas se crean para mejorar la administración, la seguridad y el rendimiento de una red. Las VLAN se utilizan comúnmente en entornos empresariales para dividir una red en grupos lógicos de dispositivos, incluso si están conectados a la misma infraestructura física.

Los tipos más comunes de VLAN son:

1. VLAN basada en puertos: En este tipo de VLAN, se asignan puertos específicos de un switch a una VLAN en función de la configuración del puerto. Los dispositivos conectados a estos puertos pertenecerán automáticamente a la VLAN correspondiente.

2. VLAN basada en etiquetas 802.1Q: En este enfoque, se utiliza el estándar IEEE 802.1Q para etiquetar los tráficos de red con información de VLAN. Cada trama de red incluye una etiqueta VLAN que indica a qué VLAN pertenece. Los switches y routers pueden interpretar estas etiquetas para enrutar y conmutar el tráfico de manera adecuada.

3. VLAN basada en IP: En lugar de asignar VLANs según puertos o etiquetas, se pueden configurar VLANs basadas en direcciones IP. Esto permite agrupar dispositivos en función de sus direcciones IP, lo que puede simplificar la administración de la red, especialmente en redes virtuales o en la nube.

4. VLAN de voz: Estas VLAN se utilizan para priorizar y segmentar el tráfico de voz en una red, lo que es crucial para la calidad de las llamadas VoIP (Voz sobre IP). Ayudan a garantizar que el tráfico de voz tenga prioridad sobre otros tipos de datos en la red.

5. VLAN de gestión: Estas VLAN se utilizan para la administración de dispositivos de red, como switches y routers. Ayudan a asegurar que el tráfico de administración de red esté separado del tráfico de datos normal para mejorar la seguridad y el control.


6. VLAN nativa: Cada trama 802.1Q tiene una VLAN nativa, que es la VLAN predeterminada a la que pertenecerá una trama si no tiene una etiqueta VLAN. Por lo general, se utiliza para el tráfico que ingresa o sale de la red VLAN etiquetada.


7. VLAN de invitados: Las VLAN de invitados se utilizan comúnmente en entornos empresariales o de hospitalidad para aislar el tráfico de los dispositivos de invitados de la red principal, proporcionando así seguridad y limitando el acceso a recursos críticos.


Estos son algunos de los tipos de VLAN más comunes, y las organizaciones pueden implementar varias VLANs según sus necesidades específicas para segmentar y gestionar eficazmente su tráfico de red.


# Semana 7 – Unidad 2 – Vlans - Practica


02, 04, 05 Octubre























# Semana 8 – Unidad 2 – Vlans - Practica

09, 11, 12 Octubre

Tecnologías de conmutación (VLAN, VTP, STP)

La conmutación de redes es un componente esencial en el mundo de la tecnología de la información. Las redes modernas dependen de diversas tecnologías para garantizar que los datos se transmitan de manera eficiente y segura. Entre estas tecnologías, se encuentran las VLAN (Redes de Área Local Virtuales), VTP (Protocolo de Trunking VLAN) y STP (Spanning Tree Protocol). En este artículo, exploraremos estas tecnologías de conmutación y cómo contribuyen al funcionamiento óptimo de las redes.

Introducción a las Tecnologías de Conmutación

Las tecnologías de conmutación son fundamentales para la creación de redes eficientes y escalables. Permiten la segmentación de redes, el control de tráfico y la redundancia, lo que garantiza la disponibilidad de la red. Aquí, analizaremos las tres tecnologías clave: VLAN, VTP y STP.

VLAN: Redes de Área Local Virtuales

Las VLAN son una forma de segmentar una red física en múltiples redes lógicas. Esto se logra etiquetando los paquetes de datos con información adicional que indica a qué VLAN pertenecen. Las VLAN ofrecen varios beneficios:

1. Seguridad

Permiten aislar grupos de dispositivos, mejorando la seguridad al evitar el acceso no autorizado a ciertas partes de la red.

2. Eficiencia

Facilitan la administración al agrupar dispositivos con necesidades similares en una VLAN específica.

3. Escalabilidad

Las VLAN permiten expandir fácilmente la red sin necesidad de reconfigurar la infraestructura física.

VTP: Protocolo de Trunking VLAN

El Protocolo de Trunking VLAN (VTP) es una herramienta crucial en redes que utilizan VLAN. Su función principal es la sincronización automática de la información de VLAN entre dispositivos de red. Veamos sus ventajas:

4. Simplificación de la configuración

VTP reduce la necesidad de configurar manualmente cada switch de la red al propagar la información de VLAN automáticamente.

5. Evita errores humanos

Al minimizar la configuración manual, se reducen los errores de configuración, lo que mejora la estabilidad de la red.

6. Mayor eficiencia

VTP permite un despliegue más rápido de nuevas VLAN en toda la red.

STP: Spanning Tree Protocol

El Protocolo de Árbol de Expansión (STP) es una tecnología vital para prevenir bucles en la topología de red, lo que podría provocar un colapso en la comunicación. STP logra esto seleccionando el camino más eficiente para el tráfico y bloqueando otros caminos redundantes.

7. Redundancia segura

STP permite la redundancia en la red sin el riesgo de bucles, garantizando la continuidad de la comunicación incluso en caso de fallos.

8. Automatización

STP es una tecnología autónoma que selecciona automáticamente los caminos más eficientes sin intervención humana.

9. Estabilidad

Evita problemas de congestión y pérdida de datos al optimizar la ruta de los paquetes de datos.

Conclusión

En resumen, las tecnologías de conmutación, como las VLAN, VTP y STP, son fundamentales para la gestión eficiente y segura de las redes modernas. La segmentación de redes, la sincronización de VLAN y la prevención de bucles son aspectos críticos para garantizar un rendimiento óptimo de la red.

# Semana 9 – Unidad 2 – Segmentación de dominio de colisión y broadcast.

16, 18, 19 octubre

La segmentación del dominio de colisión y de broadcast son dos conceptos clave en redes de computadoras y se utilizan para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la comunicación en una red. Aquí te explico cada uno de ellos:

1. \*\*Segmentación del Dominio de Colisión\*\*:

- \*\*Definición\*\*: Un dominio de colisión es un segmento de una red en la que varios dispositivos comparten el mismo medio físico de transmisión, como un cable Ethernet. Cuando dos dispositivos transmiten datos al mismo tiempo en un dominio de colisión, se produce una colisión y los datos se corrompen, lo que requiere una retransmisión.

- \*\*Segmentación\*\*: La segmentación del dominio de colisión implica dividir la red en segmentos más pequeños o dominios de colisión más pequeños. Esto se logra utilizando dispositivos como conmutadores (switches) en lugar de hubs. Los hubs retransmiten datos a todos los dispositivos en el segmento, lo que puede dar lugar a colisiones. Los conmutadores, por otro lado, analizan la dirección de destino de los datos y envían los datos solo al dispositivo correspondiente, lo que reduce las colisiones.

- \*\*Ventajas\*\*: La segmentación del dominio de colisión mejora el rendimiento y la eficiencia de la red al reducir las colisiones y permitir que varios dispositivos transmitan datos simultáneamente en diferentes segmentos sin interferencias.

2. \*\*Segmentación del Dominio de Broadcast\*\*:

- \*\*Definición\*\*: El dominio de broadcast se refiere a la porción de una red en la que los dispositivos pueden recibir y procesar paquetes de difusión (broadcast) enviados por otros dispositivos. Los paquetes de difusión son mensajes que se envían a todas las estaciones en la red. En redes grandes, el exceso de difusiones puede consumir ancho de banda innecesariamente.

- \*\*Segmentación\*\*: La segmentación del dominio de broadcast implica dividir la red en segmentos o dominios más pequeños utilizando enrutadores o subredes. Los enrutadores separan los dominios de broadcast y permiten un control más preciso sobre qué dispositivos pueden comunicarse entre sí.

- \*\*Ventajas\*\*: La segmentación del dominio de broadcast reduce la cantidad de tráfico de difusión que los dispositivos deben procesar y limita la propagación de paquetes de difusión innecesarios en toda la red. Esto mejora la eficiencia de la red y reduce la congestión.

En resumen, la segmentación del dominio de colisión y de broadcast son estrategias clave para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las redes de computadoras. La segmentación del dominio de colisión se logra mediante el uso de conmutadores para reducir las colisiones, mientras que la segmentación del dominio de broadcast se logra mediante el uso de enrutadores para controlar y limitar la difusión de paquetes en la red.